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LG24 - Wetterschutzgitter:	24-513L
Freier Lüftungsquerschnitt:	52%
Lamelle:			Z-Lamelle, starr
Lamellenabstand:		33,3 mm
Rahmentiefe:			36 mm
Alle Profile aus:			Al Mg Si 0,5
Montage:			eingespannt
Oberfläche:			E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne
				RAL Classic nach Wahl, DB701, DB702, DB703
				Roh
				Sonderfarben auf Anfrage
Fliegengitter:			Fiberglas MW 1,4mm / Nirosta MW 1,4mm oder 2,8mm
Vogelschutz:			Stahl verzinkt MW 10mm / Nirosta MW 8mm
Zubehör:			Filtermattenhalter, Wasserauffangschiene, Aushebelsicherung
Bestellmaß: 			B: ...... mm X H: ...... mm
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